**Příloha č. 2 - Podrobný popis dodávky a technická specifikace**

k výzvě k podání nabídky ze dne 4.11.2016 na dodávku elektrického parního konvektomatu 10xGN2/1 s možností rozšíření na 20 GN1/1 s příslušenstvím do školní jídelny

**ZADAVATEL**

|  |  |
| --- | --- |
| Název/obch. firma: | Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60 |
| Sídlo: | Melantrichova 60, Prostějov, PSČ 796 04 |
| Zastoupená: | Mgr. Roman Pazdera, ředitel školy, tel.: 582319071 reditelmelan@seznam.cz |
| IČ: | 62860500, zadavatel není plátcem |
| Kontaktní osoba: | Iva Klemešová, vedoucí ŠJ, tel. 582 319 077, jidelnamelan@seznam.cz |
| Požadovaná, hodnotící kritéria: | Podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky – zadávací dokumentaci. |
| Lhůta pro podání: | 14.11.2016, 10:00 h. poštou nebo osobně na sekretariát školy(podatelna) |
| Cena: | Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. Nabízená cena bude zahrnovat náklady, které se promítnou do fakturace předmětu dodávky včetně dopravy, demontáže stávajícího zařízení, montáže, zapojení, výchozí revize a zaškolení obsluhy. Nabízenou cenu uvede uchazeč bez DPH i vč. DPH v české měně v příloze č.1 – Krycí list nabídky a tato cena bude považována za maximální možnou. |

|  |  |
| --- | --- |
| Název společnosti: |  |
| **Elektrický konvektomat** |
| **Řádek číslo** | **Minimálně požadované technické parametry:** | **Nabízené parametry** *(možno uvést ANO/NE mimo řádek č.1, 4, příp. popis nabízených parametrů, apod.)***:** |
| č.1 | Elektrický konvektomat 1 ks (typ, model) se zavážecím vozíkem, zavážecí klecí s lyžinami a madly (dle ZD) |  |
| č.2 | Tukový filtr |  |
| č.3 | Rozměry 1210mm x 1070mm x 1865mm (šířka, hloubka, výška i s podestavbou, max.možné rozm.) |  |
| č.4 | Příkon 25kW/380V/3N ( +/- 15% max.) |  |
| č.5 | Bojlerový způsob vývinu páry |  |
| č.6 | Dotyková ovládací obrazovka (český jazyk) |  |
| č.7 | Ukládání varných programů, výběr z paměti (programovatelný, počet programů) |  |
| č.8 | Systém kontroly vaření v jednotlivých vsunech |  |
| č.9 | Měření regulace vlhkosti |  |
| č.10 | Automatika čištění výrobníku páry |  |
| č.11 | Plně automatický systém mytí varné komory |  |
| č.12 | Integrovaná sprcha  |  |
| č.13 | Režimy 25 – 300°C |  |
| č.14 | Dvojité dveřní sklo, rozevíratelné, do úhlu 180° |  |
| č.15 | USB rozhraní |  |
| č.16 | Odborné zaškolení personálu ŠJ (rozsah 8h.) |  |

|  |
| --- |
| **Příslušenství ke konvektomatu** |
| **Řádek číslo** | **Požadovaného parametry příslušenství:** | **Nabízené parametry** *(popište nabízené parametry)***:** |
| č.17 | Podestavba skříňová nerezová, možnost vyrovnání výšky0-50mm, přední strana bez dveří, boky a zadní část plná, 6 ks zásuvů na vložení GN 2/1 |  |
| č.18 | GN 1/1 – 65 nerez, děrovaná, 8 ks |  |
| č.19 | GN 2/1 – 65 smaltovaná, 6 ks |  |
| č.20 | Demontáž stávajícího konvektomatu, instalace nového, drobný spojovací materiál, výchozí revize, doprava, ostatní, … |  |
| č.21 | Poskytnutí poradenské služby po telefonu v pracovní dny od 6,00 hod. do 14,00 hod.,- záruční a pozáruční servis z důvodu poruchy zahájit do 24 hodin po nahlášení závady, doba znovuzprovoznění zařízení je max. 48 hodin od přijetí reklamace nebo zjištění příčiny poruchy zařízení.- návod k obsluze v českém jazyce. |  |
| č.22 | Konvetkomat bude napojen na stávající automatický změkčovač vody A-08 |

*Žádáme o vyplnění. Neovlivní hodnocení nabídky:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| č.23 | Detergent - mycí prostředek na automatické čištění skříně konvektomatu a odvápnění skříně konvektomatu nebo i parního generátoru, pokud je toto čištění potřebné vzhledem k vysoké tvrdosti vody v místě provozovny (zvolte období a vyčíslete předpoklad nákladů v běžném provoze ) |  |
| č.24 | Řešení uložení detergentů (vně skříně nebo uvnitř podestavby a podobně) |  |
| č.25 | Předpokládaný termín dodání od podepsání smlouvy, termín dodání (v týdnech, dnech) |  |

**DODAVATEL**

|  |  |
| --- | --- |
| Název/obch. firma: |  |
| Sídlo: |  |
| Zastoupená: |  |
| IČ/ DIČ: |  |
| Kontaktní osoba,telefon, e-mail: |  |

V ……………………. dne …….…………… ..……………………………………………

 jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné

 jednat jménem uchazeče, otisk razítka