**Příloha č. 2 - Podrobný popis dodávky a technická specifikace**

k výzvě k podání nabídka na dodávku elektrického konvektomatu do školní jídelny ze dne 3.10.2016

**ZADAVATEL**

|  |  |
| --- | --- |
| Název/obch. firma: | Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60 |
| Sídlo: | Melantrichova 60, Prostějov, PSČ 796 04 |
| Zastoupená: | Mgr. Roman Pazdera, ředitel školy, tel.: 582319071 reditelmelan@seznam.cz |
| IČ: | 62860500, zadavatel není plátcem |
| Kontaktní osoba: | Iva Klemešová, vedoucí ŠJ, tel. 582 319 077, jidelnamelan@seznam.cz |
| Požadovaná, hodnotící kritéria: | Podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky – zadávací dokumentaci. |
| Lhůta pro podání nabídky | 19.10.2016, 10:00 h. poštou nebo osobně na sekretariát školy(podatelna)  Výzva k podání nabídky ze dne 3.10.2016 |
| Cena: | Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. Nabízená cena bude zahrnovat náklady, které se promítnou do fakturace předmětu dodávky včetně dopravy, demontáže stávajícího zařízení, montáže, zapojení, výchozí revize a zaškolení obsluhy. Nabízenou cenu uvede uchazeč bez DPH i vč. DPH v české měně v příloze č.1 – Krycí list nabídky a tato cena bude považována za maximální možnou. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elektrický konvektomat** | **Nabízená cena bez DPH** | **Nabízená cena s DPH** |
|  |  |
| **Minimální požadované technické parametry:** | **Nabízené parametry:** | |
| Elektrický konvektomat 1 ks (typ, model) |  | |
| bojlerový způsob vývinu páry |  | |
| dotyková ovládací obrazovka |  | |
| systém kontroly vaření v jednotlivých vsunech |  | |
| měření regulace vlhkosti |  | |
| automatika čištění výrobníku páry |  | |
| plně automatický systém mytí varné komory |  | |
| optimální čistící proces pro minim. spotřebu detergentů, vody a energie s uvedením spotřeby |  | |
| integrovaná sprcha |  | |
| režimy 25 – 300°C |  | |
| tukový filtr |  | |
| dvojité dveřní sklo |  | |
| USB rozhraní |  | |
| příkon 25kW/230V |  | |
| rozměry šířka 1210mm, hloubka 1070mm, výška i s podestavbou 1865mm (rozměry max.možné) |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příslušenství ke konvektomatu** | **Nabízená cena bez DPH** | **Nabízená cena s DPH** |
|  |  |
| **Parametry požadovaného příslušenství:** | **Nabízené parametry:** | |
| Podestavba skříňová (přední strana bez dveří, boky a zadní část plná) na 6 zásuvů GN 2/1 |  | |
| GN 1/1 – 65 nerez, děrovaná, 8 ks |  | |
| GN 2/1 – 65 smaltovaná, 6 ks |  | |
| Návrh na řešení uložení detergentů vně skříně |  | |
| Detergent - mycí prostředek na automatické čištění skříně konvektomatu (na období 6-ti měsíců) |  | |
| Konvetkomat bude napojen na stávající automatický změkčovač vody A-08 | | |

**DODAVATEL**

|  |  |
| --- | --- |
| Název/obch. firma: |  |
| Sídlo: |  |
| Zastoupená: |  |
| IČ/ DIČ: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

V ……………………. dne ………………… ..……………………………………………

jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné

jednat jménem uchazeče, otisk razítka